Информация в СМИ, на сайт, в социальные сети.

Только правильная печь сможет от пожара уберечь.

По данным Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району на 14.04.2026 года на территории Кыштымского городского округа произошло 24 пожара.  В результате неправильного устройства отопительной печи 1 человек погиб на пожаре.
Управление гражданской защиты напоминает о соблюдении основных правил пожарной безопасности при эксплуатации печи:
Перед началом отопительного сезона необходимо проводить проверку и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.
При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).
Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона необходимо производить очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:
1 раза в 3 месяца - для отопительных печей, за исключением печей непрерывного действия;
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования;
эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом;
подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
разжигать установки без их предварительной продувки;
работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем;
сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках;
эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи;
чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.
Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления. При этом обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих видов продукции.
Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.
Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнём. Расскажите об опасности пожара.
Помогите своим пожилым родственникам сделать печь максимально безопасной, так как они уже не в силах заниматься ремонтом печей, а также проверьте в их доме состояние электропроводки, розеток и электроприборов.
В целях предупреждения пожаров рекомендуем жителям устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели, в том числе с GSM модулем.
Соблюдайте правила пожарной безопасности. Берегите себя и жизнь своих близких.
Ваша безопасность – Ваша ответственность!
Телефон пожарной охраны – 01 или 101.
Единый телефон спасения – 112.
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